**İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME**

Firmamız tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında “Baytekler Zeytin İşleme Paketleme Kapasite Artırımı Projesi” gerçekleştirilecektir. Söz konusu projenin Hibeye Esas Yatırım Tutarı gider kalemleri içerisinde yer alan “Makine-Ekipman Alımı” KKYDP kapsamında “Satın Alma Kitabı” nda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Mal Alım İşleri Şartname Hususları

1. Alım işleri, yatırım projesinde de teknik özellikleri belirtilen muhteviyatta olacaktır (Bkz. Teknik Özellikler, miktar)
2. Fiyat artışları kabul edilmeyecektir
3. Satın alınacak makine, ekipman ve malzemelerin proje sahasına teslimi, proje sahasına montajı ve personel eğitimine ilişkin giderleri makine, ekipman ve malzeme alım bedelleri ile birlikte tek bir mal alım faturası olarak düzenlenecektir
4. Nakliye, montaj, deneme çalıştırması işlerinde kullanılacak makine-teçhizat-personel giderleri harcama bedeli içerisinde yer alacaktır
5. Oluşacak vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır
6. Yüklenici ve yatırım sahibi arasındaki sözleşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı birimleri taraf değildir
7. Hizmet Maliyeti TL olarak ödenecektir. Ödemeler projede belirtilen ve Hibe Sözleşmesi ile belirtilen hususlar esas alınarak İş Programı’na göre ve düzenlenecek İlerleme Raporlarına göre ödenecektir
8. Yüklenici firmanın ihale konusu işin tutarının en az %20 si oranında TL nakit veya kredi kabiliyeti bulunmalıdır.
9. Mal alımlarını içeren makine, tesisi ekipman,.. vb garanti süresince bakım ve yedek parça ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır
10. Ödemeler KKYDP kriterlerine göre ve Satın Alma El Kitabı’nda belirtilecek esaslara göre yapılacaktır
11. Yüklenici belirtilen yapım işlerinin yerine getirilmesinde yatırımcı firmaya karşı bu sözleşme kapsamında ve program esaslarına göre sorumludur.
12. İhaleye teklif verecek olan potansiyel yükleniciler;

* ***Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi (2020 Tarihli),***
* ***Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,***
* ***Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,***
* ***Vergi Levhası,***
* ***Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, (Kapasite Raporu, Sanayi Sicil belgesi)***
* ***Üretici (Tedarikçi, Bayi, Ana Bayi, vb) değil ise Banka Referans Mektubu***

1. Sunacağınız teklifte aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır

Teklif mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;

* ***Mutlaka tarih,***
* ***Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,***
* ***Tekliflerin geçerlilik süreleri,***
* ***Teklif fiyatı açık belirtilmelidir. (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dâhil/hariç, vb.). ve***
* ***Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.***
* ***Özel İmalat Makineler hariç tüm makineler için CE veya TSE belgesi bulunmalıdır***
* ***İhalenin neticesinde kazanan yüklenici firma, özel imalat makineler hariç TSE, CE belgesi,*** ***vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair belgeyi de sipariş emri öncesi ibraz etmek zorundadır.***
* ***Teklifler başlıklı kâğıda, marka-model bilgisi yazılarak hazırlanmalı ve Teklife konu makine hakkında yeterli broşürde teklife ek yapılmalıdır.***

Eki: Alınacak makine ekipman teknik özellikleri ve teknik şartnamesi

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **1** | **ÇEKİRDEK ÇIKARTMA MAKİNASI** | • 180x420 kalibre arası çalışabilme imkanı | ADET | 2 |
| • 12 delici bıçak |
| • Kapasite 2100 Ad/dk max. |
| • Sensör kontrollü besleme bantı |
| • Motor gücü 0,75-0,25 Kw |
| • 380V |
| • Elektronik hız kontrollü |
| • Merkezi yağlama sistemi |
| • FDA’ya uygun PVC band |
| • 6 adet kalibre diski |
| • AISI 304 Crni gövde |
| • Ip 65 plastik elektrik panosu |
| •Ölçüler(mm): En:1000 Boy:1750 Yükseklik: 1265 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **2** | **DENSİMETRE GRUBU** | **TRANSFER BANTI** | ADET | 1 |
| 304 Kalite Gövde |
| PVC Band (FDA ya Uygun) |
| 0,25 Kw Motor Gücü |
| En: 220 mm, Boy: 1940 mm, Uzunluk: 1940 mm |
| Band Eni: 100 mm |
| **DESTİMETRE KAZANI** |
| 550 Lt Kazan Hacmi |
| 0,75 Kw Su Pompası |
| By-pass Sistemli ile Çekirdek Boşaltma Özellikli |
| En: 500 mm, Boy: 3000 mm, Yükseklik: 1800 mm |
| **SEÇME BANDI** |
| Işıklı |
| En: 500 mm, Boy: 2500 mm, Yükseklik: 1600 mm |
| 0,37 Kw Motor Gücü |
| 304 Kalite Gövde |
| PVC Band (FDA ya Uygun) |
| En: 750 mm, Boy: 2000 mm, Uzunluk: 2250 mm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **3** | **DİLİMLEME MAKİNASI** | Kauçuk Taşıyıcı Bant | ADET | 1 |
| 72 Adet Kesici Bıçak |
| Bıçak Yıkama Sistemi |
| 304 Kalite Gövde |
| 0,75 Kw Motor Gücü |
| En: 750 mm, Boy: 1200 mm, Yükseklik: 820 mm |
| 900 - 1200 Kg/h Max Kapasite |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **4** | **VİBRATÖR** | 2 Adet Vibratör Motoru | ADET | 1 |
| 304 Kalite Gövde |
| Değişebilir Eleme Sacı |
| Eleme Sacı Gergi Mekanizması |
| Duşlama Sistemi |
| En: 1050 mm, Boy: 1700 mm, Uzunluk: 1050 mm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **5** | **SAP AYIKLAMA MAKİNASI** | Ürün karıştırma sistemi | ADET | 1 |
| 22’lik (Crni) kopartma merdaneleri |
| Alt ve üstten tahrikli |
| Eğim ayarlı |
| Duşlama sistemi |
| Hız kontrollü besleme bantı |
| Elektrik aksamı, yataklar ve bant hariç tüm konstrüksiyon AISI 304 paslanmazdır |
| 2500»3000 kg/saat kapasitelidir |
| 380V |
| Ölçüler (mm)En:1450 Uzunluk:2200 Yükseklik:1920 |
| Ip 65 plastik elektrik panosu |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **6** | **ZEYTİN IZGARA HATTI** | **GRILL MAKİNASI** | ADET | 1 |
| 304 Kalite Gövde |
| Merdane Çapı: 220 mm, Boyu: 600 mm |
| Rulmanlı Yatak Isıya Dayanıklı |
| Ateşleme Mekanizması: Çakmakla |
| Merdane Isıtma: Mızıka Brülör ile |
| Gaz Kesilmesinde Otomatik Gaz Kesme Özelliği |
| Gözetleme Camı: Var |
| Aspiratör: Var |
| Hız Kontrolü: Var ve Ayarlanabilir Özellikte |
| **BESLEME ELEVATÖRÜ** |
| 304 Kalite Gövde |
| Bant Gıdaya Uygun PP Malzeme |
| 0,37 Kw Motor Gücü |
| Plastik Gövdeli Paslanmaz Yataklı |
| Motor Koruma: Var |
| Hız Kontrolü: Var |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak Mevcuttur |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **7** | **VAKUM PAKETLEME MAKİNASI** | Makine Ölçüsü: 1575 mm, 900 mm, 1100 mm | ADET | 1 |
| Hazne Ölçüsü: 865 mm, 720 mm, 220 mm |
| Pompa Kapasitesi: 151 m3 |
| Yapıştırma Çene Uzunluğu: 720 mm, 4 mm |
| Motor Gücü: 4 Kw |
| İşlem Süresi: 15 Saniye ile 25 Saniye Arası |
| Hafıza: Var |
| 304 Kalite Gövde |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAKİNA ADI** | **TEKNİK ÖZELLİĞİ/LERİ** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| **8** | **Yarı Otomatik Kase Kapama Makinası** | Makine Ölçüsü: 600 mm, 600 mm, 1200 mm | ADET | 1 |
| Hazne Ölçüsü: 465 mm, 465 mm |
| Pompa Kapasitesi: 65 m3 |
| Motor Gücü: 2,2 Kw |
| İşlem Süresi: 15 Saniye ile 25 Saniye Arası |
| Vakum Değeri: 0,2 mbar |
| Gürültü Seviyesi: 67 dB(A) |
| Yağ Kapasitesi: 3 Lt |
| Hafıza: Var |
| 304 Kalite Gövde |
| Gaz Kiti: Var |
| Üst Film Sargısı: Var |

